**SCHEMA BUFFERSTROKEN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grasbufferstrook Erosie | Grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen | Grasbufferstrook langs waterlopen | Bufferstrook met graskruidenmengsel | Bufferstrook met bloemenmengsel |
| Bijkomende bestemming  | BUG | BUE | BUW | BUK | BUB |
| Teelt | Gras (teeltcode 60) | Gras (teeltcode 60) | Gras (teeltcode 60) | Graskruidenmengsel (teeltcode 63) => zie voorwaarden samenstelling in infofiche | Bloemenmengsel (teeltcode 9831) => zie voorwaarden samenstelling in infofiche |
| Ligging | Langs paarse, rode, oranje, gele en lichtgroene bouwlandpercelenZowel onderaan hellend perceel als grasgang in zonk of droge vallei | Langs bouwland éngrenst aan waterloop, houtkant, heg, poel, holle weg,… of ander kwetsbaar landschapselement | Langs bouwlandénlangs een waterloop (blauw in verzamelaanvraag)  | Langs bouwland (onder voorbehoud: ook mogelijk langs blijvende teelten in 2024) | Langs bouwland (onder voorbehoud: ook mogelijk langs blijvende teelten in 2024) |
| Aangrenzend perceel | Geen grasachtige | Geen grasachtige | Geen grasachtige | Duidelijk onderscheid in vegetatie tov bufferstrook | Duidelijk onderscheid in vegetatie tov bufferstrook |
| Aanleg | Inzaai in het voorgaande najaar of al aanwezig zijn | Inzaai in het voorgaande najaar of al aanwezig zijn | Inzaai in het voorgaande najaar of al aanwezig zijn | Inzaai in het voorgaande najaar of al aanwezig zijn | Inzaai voor 1 mei of al aanwezig zijn |
| aanhoudperiode | Tem 31 december tenzij inzaai winterteelt of herinzaai | Tem 31 december tenzij inzaai winterteelt of herinzaai | Tem 31 december tenzij inzaai winterteelt of herinzaai | Tem 31 december tenzij inzaai winterteelt of herinzaai | Tem 31 december tenzij inzaai winterteelt of herinzaai |
| Breedtes (min – max breedte) | Paars en rood:9 – 30 mOranje, geel en lichtroen:6 – 24 m | 6 – 12 m (als onderaan erosiegevoelig perceel: zie afmeting BUG) | 3 – 6 m | 6 – 18 m (als onderaan erosiegevoelig perceel: zie afmeting BUG)als >0.3ha: min breedte is niet van toepassing | 6 – 18 m (als onderaan erosiegevoelig perceel: zie afmeting BUG + verplichte grasstrook 6m)als >0.3ha: min breedte is niet van toepassing |
| Onderhoud | Maai min 1x jaar | Maai min 1x jaar | Maai min 1x jaar | Maai min 1x jaar (indien voor 15/7 ⇒ minstens 1/3 oppervlakte niet maaien) | Maai min 1x jaar tussen 15/9 en 15/10  |
| Wendakker | Kan maar grasmat moet intact blijven | Kan maar grasmat moet intact blijven | - | - | - |
| Extra voorwaarden bij aanleg onderaan hellende percelen | Ploegvoor of ploegwal nivelleren | Ploegvoor of ploegwal nivelleren | Ploegvoor of ploegwal nivelleren | Ploegvoor of ploegwal nivelleren | Ploegvoor of ploegwal nivelleren |
| Extra voorwaarden indien langs waterloop | - | - | - | Inzaai graskruidenmengsel naast de 1m teeltvrije strook  | Inzaai bloemenmengsel start naast de 1m teeltvrije strook |
| Subsidiebedrag | 1.025 €/ha | 1.025 €/ha | 945 €/ha | 1.095 €/ha | 1.745 €/ha |